#application context name configure file for CAP
total data length=4

#application context name data
No.1:50 00	// gsmSSF to gsmSCF
No.2:51 00	// assist handoff gsmSSF to gsmSCF
No.3:52 00	// gsmSRF to gsmSCF
No.4:128 00	// gsmSRF to gsmSCF
