# 添加 HANDOVER_REQUEST 和 HANDOVER_COMMAND 处理

## 问题描述
在 `GnbRrcTask::onLoop()` 函数的 switch 语句中，缺少对 `NmGnbNgapToRrc` 枚举类型中的 `HANDOVER_REQUEST` 和 `HANDOVER_COMMAND` 这两个枚举值的处理。

## 修改内容

### 1. 修改 `src/gnb/rrc/task.hpp`
在函数声明区域添加了两个新的处理函数：
```cpp
void handleHandoverRequest(int ueId);
void handleHandoverCommand(int ueId);
```

### 2. 修改 `src/gnb/rrc/task.cpp`

#### a) 在 onLoop() 函数的 switch 语句中添加处理分支：
```cpp
case NmGnbNgapToRrc::HANDOVER_REQUEST:
    handleHandoverRequest(w.ueId);
    break;
case NmGnbNgapToRrc::HANDOVER_COMMAND:
    handleHandoverCommand(w.ueId);
    break;
```

#### b) 实现两个处理函数：
```cpp
void GnbRrcTask::handleHandoverRequest(int ueId)
{
    m_logger->debug("Handling handover request for UE: {}", ueId);
    
    // TODO: 实现切换请求处理逻辑
    // 1. 验证UE上下文
    // 2. 准备Source to Target Transparent Container
    // 3. 生成HandoverRequestAcknowledge消息
    
    // 目前先记录日志，后续完善实现
    m_logger->warn("Handover request handling not yet implemented for UE: {}", ueId);
}

void GnbRrcTask::handleHandoverCommand(int ueId)
{
    m_logger->debug("Handling handover command for UE: {}", ueId);
    
    // TODO: 实现切换命令处理逻辑
    // 1. 解析Target to Source Transparent Container
    // 2. 生成RRC Reconfiguration消息
    // 3. 发送给UE以执行切换
    
    // 目前先记录日志，后续完善实现
    m_logger->warn("Handover command handling not yet implemented for UE: {}", ueId);
}
```

## 功能说明

### handleHandoverRequest()
- **作用**: 处理来自 NGAP 层的切换请求
- **用途**: 当作为目标 gNB 接收到切换请求时调用
- **后续实现**: 需要验证 UE 上下文，准备透明容器，生成切换请求确认

### handleHandoverCommand()
- **作用**: 处理来自 NGAP 层的切换命令
- **用途**: 当作为源 gNB 接收到切换命令时调用
- **后续实现**: 需要解析透明容器，生成 RRC 重配置消息

## N2 Handover 流程中的位置

这两个函数在 N2 handover 流程中的作用：

1. **源 gNB (发起切换)**:
   - RRC 测量报告触发切换决定 ✅ (已实现)
   - 发送 NGAP HandoverRequired 🔄 (待实现)
   - 接收 NGAP HandoverCommand → `handleHandoverCommand()`
   - 发送 RRC Reconfiguration 给 UE

2. **目标 gNB (接受切换)**:
   - 接收 NGAP HandoverRequest → `handleHandoverRequest()`
   - 发送 NGAP HandoverRequestAcknowledge
   - 准备接收 UE 的切换

## 编译状态
- ✅ 编译错误已解决
- ✅ 函数声明和实现匹配
- ✅ Switch 语句现在处理所有枚举值

## 后续工作
1. 实现 `handleHandoverRequest()` 的具体逻辑
2. 实现 `handleHandoverCommand()` 的具体逻辑
3. 完善与 NGAP 层的消息交互
4. 测试切换流程的端到端功能
