[para]0[Name]MSISDN
[sqlName]msisdn[t]input[unit]MSISDN[u]00.0-15.7[u]
[v]keepAsc-low-E
[remark]
MSISDN=CC+NDC+SN

[para]1[Name]IMSI
[sqlName]imsi[t]input[unit]IMSI[u]00.0-14.7[u]
[v]keepAsc-low-E
[remark]
15-digit IMSI

[para]2[Name]IMEI
[sqlName]imei[t]input[unit]IMEI[u]00.0-14.7[u]
[v]keepAsc-low-E
[remark]
15-digit IMEI (For OPR use only)

[para]3[Name]User Status
[sqlName]oprFlag[t]select[unit]User Status[u]00.0-00.7[u]keepAsc
[v]0[opt]OPR-0
[v]1[opt]OPR-1
[v]2[opt]OPR-2a
[v]3[opt]OPR-2b
[v]4[opt]IMDX-P1
[v]5[opt]IMDX-P2
[v]6[opt]IMDX-H
[remark]
OPR-0 = Not in use (Fresh)
OPR-1 = In use: without roaming agreement
OPR-2a = In use: with roaming agreement (OPR)
OPR-2b = In use: with roaming agreement (Roaming)
IMDX-P1 = IMDX Private Ordinary
IMDX-P2 = IMDX Private Premium
IMDX-H = IMDX Hybrid

[para]4[Name]Class
[sqlName]class[t]show[unit]Class[u]00.0-00.7[u]
[v]0[opt]Ordinary
[v]1[opt]Premium
[v]2[opt]VIP
[remark]
Class
